*Se retningslinjer for udfærdigelse af jernbanesikkerhedsinstruktion på Banedanmarks* [*hjemmeside*](https://www.banedanmark.dk/da/Leverandoer/Krav)*.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORF/ORS/SR:** |  | **Strækning:** |  | **Station/mellem stationer** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bygherre Anlæg:** |  |
| **Bygherre Infrastruktur:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Udfærdiget af/dato/telefon:** |  |
| **Firma:** |  |
| **Kompetencer:** |  |
| **DS 21001 certifikat-id:** |  |
| **Hvis indlejet, firmanavn:** |  |
| **DS 21001 certifikat-id:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Periode for arbejdets udførelse**: | **Fra**: | **Til**: |

## 2. Arbejdsområde:

**3. Planer der skal koordineres:**

Cirkulære sporspærring nr.

Jernbanesikkerhedsplan nr.

Jernbanesikkerhedsplan nr.

Jernbanesikkerhedsplan nr.

Jernbanesikkerhedsplan nr.

Jernbanesikkerhedsplan nr.

**4. Ansvarsforhold:**

SR–arbejdsleder 1/ Sporspærringsleder: Jsp nr.       Navn

SR-hjælper / ass. Jernbanearbejdsleder: Jsp nr.       Navn

SR-hjælper / ass. Jernbanearbejdsleder: Jsp nr.       Navn

SR-hjælper / ass. Jernbanearbejdsleder: Jsp nr.       Navn

SR-hjælper / ass. Jernbanearbejdsleder: Jsp nr.       Navn

SR-hjælper / ass. Jernbanearbejdsleder: Jsp nr.       Navn

Der må kun forekomme arbejder, som er beskrevet i denne jernbanesikkerhedsplan under pkt. 3.

SR–arbejdslederen / sporspærringslederen har ansvaret for at etablere sporspærringen og instruere sit personale, SR-Hjælperen / ass. jernbanearbejdsleder og notere alle aftaler i sin logbog.

SR-hjælperen / ass. jernbanearbejdsleder skal henvende sig til SR–arbejdsleder / sporspærringslederen inden arbejdets begyndelse og ved arbejdets afslutning. SR-Hjælperen / ass. jernbanearbejdsleder instruerer personalet jfr. egen jernbanesikkerhedsplan.

**5. Særligt forhold vedr. sporspærring:**

SR arbejdslederen / sporspærringslederen skal aftale / informere SR hjælperne / ass. jernbanearbejdsledere om, hvor og hvorledes den lokale stedlige dækning opstilles.

Arbejdshold som ikke arbejder snævert omkring et arbejdskøretøj skal opstille standsignal STOP/ dobbeltrettet stopmærke før og efter arbejdsstedet.

**6. Forhold omkring kørestrøm**:

|  |
| --- |
| **7. UHELD, UREGELMÆSSIGHEDER OG ALARMERING** |
| Det påhviler alle at bidrage til sikkerheden omkring arbejdet og indmelde uønskede tilstande, overtrædelser af sikkerhedsregler eller hændelser til Banedanmark.  Dette skal ske *straks* gennem stationsbestyreren/trafiklederen.  Tilkald af redningsmyndigheder skal så vidt muligt ske via stationsbestyreren/trafiklederen.  Ved direkte opkald til redningsmyndighederne **Alarm 112** skal der oplyses om nummeret på strækningen samt km. Ved arbejde i nærheden af perron oplyses navn på station eller trinbræt samt perronnummer samt om, der er kørestrøm i området.  Efterfølgende skal stationsbestyreren/trafiklederen/Sikkerhedskoordinator i Anlæg underrettes ved anlægsarbejder. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. Telefonliste** | | |
| **Funktion** | **Navn** | **Telefonnummer** |
| FC/Kmp/TKC |  |  |
| SR-arbejdsleder/Sporspærringsleder/Jernbanearbejdsleder |  |  |
| SR-hjælper / ass. Jernbanearbejdsleder |  |  |
| SR-hjælper / ass. Jernbanearbejdsleder |  |  |
| SR-hjælper / ass. Jernbanearbejdsleder |  |  |
| Sikkerhedskoordinator |  |  |
| Sikkerhedskoordinator |  |  |
| D&V-koordinator / Infrastrukturkoordinator |  |  |
| Trafikal driftsansvarlig |  |  |
| Teknisk driftsansvarlig |  |  |
| Kørestrømscentral Fjern | KC |  |
| Kørestrømscentral S-banen | OC |  |
| *(Andre relevante)* |  |  |
| *(Andre relevante)* |  |  |
| *(Andre relevante)* |  |  |